RAPPORT D’INSPECTION DU HUILAGE DES ALLÉES

Nom du centre: Adresse du centre: Nom de l’AQ: Nom de l’inspecteur:

Date de l’inspection: # de certification: # de AQ:

Téléphone de l’inspecteur:

Date du dernier décapage complet: Dernier huilage: £

Date du dernier décapage partiel: Jamais: £

Date/heure du dernier huilage des allées :

Distance décapée : Allée entière: £

Distance huilée comprenant la section de polissage :

LES GRAPHIQUES OU LES LECTURES PEUVENT ÊTRE JOINTS À CE FORMULAIRE, SI NON LES LECTURES DOIVENT ÊTRE INSCRITES SUR CETTE FICHE.

Nom du lecteur:

**REMARQUES :** (Utilisez le verso pour les commentaires suppl.)

Ass. du lecteur:

Les centres ayant 6 allées et plus doivent avoir une paires d’allées naturelles entre les allées avec ruban de mesures.

**ATTENTION:** Les mesures avec ruban doivent être prises de 2 à 5 pieds à partir de la surface huilée.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ALLÉE # |  |  |
| Distance |  |  |
| L2 |  |  |
| L3 |  |  |
| L4 |  |  |
| L5 |  |  |
| L6 |  |  |
| L7 |  |  |
| L8 |  |  |
| L9 |  |  |
| L10 |  |  |
| L11 |  |  |
| L12 |  |  |
| L13 |  |  |
| L14 |  |  |
| L15 |  |  |
| L16 |  |  |
| L17 |  |  |
| L18 |  |  |
| L19 |  |  |
| C20 |  |  |
| R19 |  |  |
| R18 |  |  |
| R17 |  |  |
| R16 |  |  |
| R15 |  |  |
| R14 |  |  |
| R13 |  |  |
| R12 |  |  |
| R11 |  |  |
| R10 |  |  |
| R9 |  |  |
| R8 |  |  |
| R7 |  |  |
| R6 |  |  |
| R5 |  |  |
| R4 |  |  |
| R3 |  |  |
| R2 |  |  |

Signature de l’inspecteur:

**UNE COPIE DE CE RAPPORT D’INSPECTION A ÉTÉ REÇU PAR :**

Signature du représentant du centre :

**Veuillez faire parvenir le RIHA et les graphiques à** [**CTF@tenpincanada.com**](mailto:CTF@tenpincanada.com)

Signature de l’inspecteur:

**À l’usage de la FCDQ**

EQ0001 17230 0317